Условия гарантии производителя на стеллажи Титан МС-Т

1. Нижняя полка стеллажа должна находиться на расстоянии от пола не более 15 см.

2. Запрещается сборка нескольких секций стеллажа в единую линию через одну общую стойку (Например: шесть стоек на две секции стеллажа)

3. Заявленная грузоподъемность указана при условии статичной нагрузки равномерно распределенной по всей ширине полки.

4. Максимальная нагрузка на одну секцию стеллажа - 2200 кг независимо от количества полок в одной секции.

5. Максимальная нагрузка на одну полку до 300 кг.

6. При использовании стеллажа с нагрузками превышающими 1500 кг на секцию или 200 кг на полку обязательна установка поперечных стяжек на каждую полку(приобретаются отдельно).

6. Категорически запрещается передвигать секции стеллажа, находящиеся под нагрузкой.

Нарушение любого из указанных выше пунктов влечет за собой снятие гарантии производителя.